江苏财经职业技术学院
粮食与食品药品学院仪器设备采购询价文件
（项目编号：jscj-xj-2023008）

江苏财经职业技术学院对以下项目拟用公开询价方式组织采购。现公告如下：

一、项目名称：省技能大赛（食品安全与质量检测）仪器设备配置
二、采购预算：人民币肆万八仟伍佰元，最终报价超过采购预算的为无效响应文件；

三、项目需求说明：粮食与食品药品学院备赛2024年江苏省职业院校技能大赛、需要购置超净工作台、高速台式离心机、固相萃取装置、生物显微镜、超声波清洗机等仪器设备。

四、成交原则：

1. 本次询价采用最低评标价法，在全部满足询价文件实质性要求前提下，以提出最低报价的报价人作为成交候选供应商。
2.若最低价的供应商不止1家，则询价小组抽签决定成交人；

3.询价采购报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；

4.满足文件规定的供货时间要求;

5.货物质量满足要求；
6.成交人不得用以任何方式转包或分包本项目。

五、供应商资格要求
（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）其他资格要求

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
2.供应商法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被委托受权人的两人身份证的复印件；

六、响应文件的份数和签署
1.响应文件，均为一式贰份，其中“正本”壹份和“副本”壹份。
2.在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。
3.供应商应将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。
4.响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印。
七、询价费用

1.供应商承担所有与准备和参加询价可能发生的全部费用，本单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
2.本项目不收询价保证金。
八、本询价项目时间、地点、要求
1.询价时间： 2023年11月21日至2023年11月23日，询价文件自行下载。

2.对项目需求的询问，请与牛老师联系,电话：15189651093。

3.投标地点及联系电话：

地点：江苏财经业技术学院诚行楼411室（牛老师）

联系人：牛老师联系,电话：15189651093
4.响应文件接收时间为2023年11月24日上午8:30～9：30。逾期不予受理。

5.响应文件开启时间
5.1  2023年11月24日下午14点30分（北京时间）。
5.2 地点：江苏财经业技术学院诚行楼411室（牛老师）

5.3 各潜在响应人无需到场。
附件：1.项目需求

2.询价采购报价单
3.报价函

江苏财经职业技术学院

                                     2023年11月17日

附件1

项  目  需  求

项目具体需求说明如下：
一、背景概述、实现功能要求
1.地理位置：江苏财经职业技术学院（淮安市枚乘东路8号）

2.项目规模：15套仪器设备及耗材的采购与安装调试

3.项目预算：人民币肆万八仟伍佰元
4.工期情况：一次性供货并安装。
二、供应商资格要求
（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）其他资格要求

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
2.供应商法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被委托受权人的两人身份证的复印件；

三、付款方式
1、中标后，以与采购方签订供货合同为准；
四、项目需求
粮食与食品药品学院备赛2024年江苏省职业院校技能大赛、需要购置超净工作台、高速台式离心机、固相萃取装置、生物显微镜、超声波清洗机等仪器设备。

五、报价文件构成

报价人编写的报价文件应包括下列内容（报价人必须按下列顺序自编目录及页码装订成册）： 

1.报价函；

2.询价报价表（加盖公章，格式见附件2）；

3.报价人资格证明文件；

4.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5.报价人认为有必要提供的声明及文件资料。

六、其他
（1）交货期（服务时间）：合同签订后20日内；
（2）交货（服务）地点：江苏财经职业技术学院指定地点；

（3）质保期限：2年；
（4）交货与验收：

1.供货要求：成交人须在合同签订之日起20日内完成供货（地址为采购人指定地点）。货物送到项约定地点后，成交人与采购人一起按合同货物清单依合同标准进行验收。

2.采购人对货物验收合格后，双方共同签署货物验收合格证明。验收中发现货物达不到合同规定的性能指标，或货物有明显损坏，成交人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失（若因质量问题发生检测行为，费用由供货方承担）。
3.验收合格并不免除在质保期内中标人应负的责任。

（5）售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）
质保期：所供货物至少提供不少于2年（包括2年）的质量保证期。

附件2
江苏财经职业技术学院询价采购报价单
仪器设备采购项目

注：

1、有限价标注的，报价时不得突破，否则作为无效响应。

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

法定代表人或委托代理人（签名）：
报价人名称（公章）：
报价人联系电话：
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	设备名称
	型号
	厂家
	单位
	数量
	配置要求
	
	

	1
	旋涡混匀仪
	MixPlus
	合肥艾本森科学仪器有限公司
	台
	1
	1:有两种模式可供选择，接触模式适合短时混合样品和连续模式。
2:设计紧凑的圆周振荡，最大负载量0.5千克
3:LED显示时间调整，方便读取和设定 
4:电子定时功能开关，控制定时和持续运转模式 
5:造型新颖，体积小巧，坚固构造确保仪器的寿命期长，底座确保仪器不移动
6:高效的无刷直流电机驱动，寿命长，无电磁干扰 具有安全转速保护功能 
7:适合在冷藏室或培养箱内使用，适合在5~40℃范围。
8:选用不同配件，对仪器的功能进行扩展，离心管，试管和酶标板等多种振荡板可供选择，其中试管垫片，通用夹具，酶标板夹具（有偿选配）
漩涡振荡器的技术参数:振荡方式 连续振荡/点触振荡/定时工作（可选）
转动幅度 回转直径 4.6mm；转速范围 0-3000rpm/min
时间设置方式 0-999min或者0-999s   驱动方式 ABSON专用电机直接驱动；

 平台尺寸 Φ84mm； 外型尺寸 165×118×115mm
环境温度 5~40℃；相对湿度 <80%
最大功耗 50W；最大负载 0.5Kg； 电源 AC220V 50HZ
	
	


光学系统:无限远光学系统

观察头:铰链式双目头，30°倾斜，瞳距 54-75mm

目镜:

视度大视场平场目镜EW10X/20 

物镜:无限远平场消色差物镜4X，10X，40X，100X

转换器:四孔转换器

载物台:双层活动平台，载物台面积140mmX132mm移动范围75mmX50mm

聚光镜:插入式聚光镜 NA1.25 

调焦系统:同轴粗微调焦机构，微调格值0.002mm，粗动行程每圈37.7mm，微动行程每圈0.2mm，调焦范围20mm

照明系统：LED照明，亮度连续可调 

相衬附件

	温控系统：5W LED 照明电源，温度范围：室温~50℃
	
	

	3
	电子天平
	NV622ZH
	奥豪斯有限公司
	台
	1
	最大秤量 420克
杰出性 0.01克
秤盘尺寸 145毫米
电池正极 使用干电池可工作270小时
通信 RS232（可作为附件购买）；USB（可作为附件购买）；以太网（可作为附件）
尺寸 70毫米x 230毫米x 204毫米（高x长x宽）显示屏 明亮清晰的LCD显示屏（白色背光）
	
	


外形尺寸：320*264*345mm                            

内槽尺寸：300*240*150mm

容量：10L

超声频率：40KHz

超声功率：250W

超声功率可调范围：40-100%

水位显示：有

加热功率：400W

温度设定范围：室温-80℃

工作时间可调：1-480min

	其他配置：清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源
	
	

	5
	高速台式离心机
	H1850，配置角转子6*50ml尖底一个及相关适配器
	湖南湘仪实验室仪器开发有限公司
	台
	1
	7寸高清触摸屏控制，转子自动识别
大力矩交流变频无刷电机直接驱动可设置多组程序，并可对每组程序进行简易的描述，更方便使用时调取。
最高转速≧18500r/min
最大相对离心力≧23797xg
最大容量≧4×100ml
转速精度：±10r/min
定时范围：1sec～99min59sec或1min～99h59min
整机噪声：≤65dB(A)
电源：AC220V±22V 50/60Hz
整机功率≤700W
外形尺寸≤（W×D×H) 380×505×360(mm)
重量≤36kg
配置：主机一台  角转子6*50ml尖底一个
	
	


*每路独立的阀门控制经久耐用，操作更加方便

*防交叉污染，防雾化玻璃真空槽

*可配大容量采集器，快速浓缩干燥装置，可批量处理样品。

规格参数：  

耐压能力: 优于80kpa

可同时处理样品数:12个

配套试管架尺寸:Φ11，Φ13, Φ15  长度105mm及以下 

整机尺寸(mm): 280Wx122Lx186H 

玻璃真空缸尺寸(mm): 240Wx82Lx140H

 出厂配置：

主机一台，开关阀十二个，试管架一套，胶管两根，说明书一本，附送试管一包

配套真空泵参数

特点：

通过旋钮调节泵的真空压力，操作方便 

有正负压两个接口，应用广泛  

规格参数： 

真空压力（Kpa）：0-85 

最大压力（Kpa）：＞400 

流量（L/min）：25 

功率（W）：45 

电源：220V/50Hz 

	重量（kg）：3.5 
	
	


加热器使样品被快速有效地加热至蒸发温度,同时气体由气体腔经气针吹至溶液表面,促进溶液快速蒸发和样品浓缩

气针在气腔的位置可被改变,使之适用不同的试管。标准气针长度为150mm

气腔高度可以调节,本产品具有独特的特征：样品浓缩时随时可观察到被浓缩样品的液面位置

在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中

自动故障检测及报警功能

标准配备气腔和专用可调节支架

内置超温保护装置

即时温度显示、时间递减显示

1.温度控制范围：室温+5℃~150℃ 

2.控温精度@40~100℃：±0.5℃ 

3.控温精度@100-150℃：±1℃ 

4.同模块最大温差@40℃：±0.3℃

5.显示精度：0.1℃  

6.升温时间(从40-150℃)：≤30min

7.标配模块数：1件

8.气针长度：150mm

	9.氮气流量：0~15L/min
	
	


技术参数：

1、外壳采用优质冷轧钢板，静电喷塑，操作台采用SUS304拉丝不锈钢，耐腐蚀，清洗方便；

2、本机采用离心式风机，转速稳定、噪音小；液晶显示控制系统，配合轻触式微动开关，六段风速控制；配备杀菌灯、照明灯的独立控制，杀菌装置具有定时功能（0-999min）；

3、垂直准闭合式台面，操作室下降流气幕的形成，可有效防止外部气体透入和操作区洁净；

4、采用配重平衡式结构，可使操作窗口任意在规定范围内定位；

5、配置有高效HEPA空气过滤器，设有预过滤器为中效过滤系统，可有效延长高效过滤器的使用寿命。

6、空气流向：垂直流

7、工作面：一个

8、洁净等极：100级（HEPA过滤器对0.3um粒子过滤效率99.995%）

9、工作区风速范围：0.3-0.6m/s（可调）

10、噪音：≤67dB

11、振动半峰值：≤5µm（X、Y、Z方向）

12、照度：≥300LX

13、工作区尺寸(mm)：1300×650×520

14、外型尺寸(mm)：1460×700×1650

15、高效过滤器规格及数量(mm)：1250×560×50×①

16、荧光灯/紫外线规格及数量：40W×①/20W×①

17、重量(kg)：200

18、功率(kw)：0.3

19、电源：AC220±10V 50/60Hz

	
	
	


极性固定相：键合交联™聚乙二醇固定相。

• 优质的聚乙二醇 (PEG) 固定相适用于酒精、醇类和醛类的分析。

• 相当于USP G14, G15, G16, G20, G39固定相。

	• 相似固定相：DB-Wax, CP-Wax 52 CB
	
	

	10
	固相萃取柱
	CNWBOND SCX强阳离子交换 SPE 小柱
	上海安谱实验科技
	盒
	3
	60mg， 3mL/50 pcs
	
	

	11
	有机相尼龙针式滤器
	有机相尼龙针式滤器（绿色）
	上海安谱实验科技
	盒
	2
	13mm*0.22um，100只/罐
	
	

	12
	蓝盖瓶
	SIMAX 100mL透明蓝盖瓶
	SIMAX
	个
	10
	　
	
	

	13
	蓝盖瓶
	SIMAX 250mL透明蓝盖瓶
	SIMAX
	个
	10
	　
	
	

	14
	蓝盖瓶
	SIMAX 500mL透明蓝盖瓶
	SIMAX
	个
	5
	　
	
	

	15
	蓝盖瓶
	SIMAX 1000mL透明蓝盖瓶
	SIMAX
	个
	5
	　
	
	


附件3

报 价 函
致：江苏财经职业技术学院

根据贵方                                     项目的采购文件（编号：                  ），正式授权下述签字人                  （姓名和职务）代表本单位                                         （单位的名称），提交相关报价文件。

 据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按询价文件货物需求报价表，项目编号                 总价为（大写）人民币（¥                                      ）。
2.我们承担根据询价文件的规定，完成合同的责任和义务。
3.我们已详细审核全部询价文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。
4.我们同意在供应商须知规定的报价日期起遵循本询价文件要求，并在供应商须知规定的报价有效期满之前均具有约束力。
 5.同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关的任何数据或资料。

投标单位：                         （投标单位盖章）
法定代表人(或委托人)：                
联系电话：                           
日期：       年     月     日

